(module 380999 (layer F.Cu) (tedit 5AA5C076)
  (fp_text reference P3 (at -4.445 -5.715) (layer F.SilkS))
  (fp_text value CONN_01X06 (at -4.445 2.286) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 2.794 2.794) (drill 1.778) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at -9.144 0) (size 2.794 2.794) (drill 1.778) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at 0 4.953) (size 2.794 2.794) (drill 1.778) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole circle (at -9.144 4.953) (size 2.794 2.794) (drill 1.778) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 5 thru_hole circle (at 0 9.906) (size 2.794 2.794) (drill 1.778) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 6 thru_hole circle (at -9.144 9.906) (size 2.794 2.794) (drill 1.778) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
