(module 5x7mm-4pin (layer F.Cu) (tedit 5D515393)
  (fp_text reference X1 (at 2 -3) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SI510 (at 2 8.5) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at 0 0) (size 1.95 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 4.2 0) (size 1.95 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0 5.08) (size 1.95 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 4.2 5.08) (size 1.95 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
