(module 78SR-12 (layer F.Cu) (tedit 5AA5DB91)
  (descr "Through hole straight pin header, 1x03, 2.54mm pitch, single row")
  (tags "Through hole pin header THT 1x03 2.54mm single row")
  (fp_text reference U2 (at 3.048 2.413 90) (layer F.SilkS))
  (fp_text value 78SR-12 (at 0 7.41) (layer F.Fab))
  (fp_text user %R (at 0 2.54 90) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 1.778 1.778) (drill 1.0668) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.778 1.778) (drill 1.0668) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.778 1.778) (drill 1.0668) (layers *.Cu *.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/Pin_Headers.3dshapes/Pin_Header_Straight_1x03_Pitch2.54mm.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
