(module DIP-8_W7.62mm (layer F.Cu) (tedit 5AA55B1C)
  (descr "8-lead though-hole mounted DIP package, row spacing 7.62 mm (300 mils)")
  (tags "THT DIP DIL PDIP 2.54mm 7.62mm 300mil")
  (fp_text reference U1 (at 3.81 -2.33) (layer F.SilkS))
  (fp_text value 75LBC176 (at 3.81 9.95) (layer F.Fab))
  (fp_text user %R (at 3.81 3.81) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole oval (at 7.62 7.62) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole oval (at 7.62 5.08) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole oval (at 7.62 2.54) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole oval (at 7.62 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/Housings_DIP.3dshapes/DIP-8_W7.62mm.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
