(module ECON50 (layer F.Cu) (tedit 61587246)
  (fp_text reference P8 (at 0 -1.27) (layer F.SilkS))
  (fp_text value CON50 (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
  (fp_text user 49 (at -41.6052 -0.6604) (layer F.SilkS))
  (fp_text user 1 (at 18.8468 -0.7112) (layer F.SilkS))
  (pad 1 connect rect (at 18.9992 5.969 180) (size 1.524 9.398) (layers F.Cu F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.5334))
  (pad 2 connect rect (at 18.9992 5.969 180) (size 1.524 9.398) (layers B.Cu B.Mask)
    (solder_mask_margin 0.5334))
  (pad 3 connect rect (at 16.4592 5.969 180) (size 1.524 9.398) (layers F.Cu F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.5334))
  (pad 4 connect rect (at 16.4592 5.969 180) (size 1.524 9.398) (layers B.Cu B.Mask)
    (solder_mask_margin 0.5334))
  (pad 5 connect rect (at 13.9192 5.969 180) (size 1.524 9.398) (layers F.Cu F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.5334))
  (pad 6 connect rect (at 13.9192 5.969 180) (size 1.524 9.398) (layers B.Cu B.Mask)
    (solder_mask_margin 0.5334))
  (pad 7 connect rect (at 11.3792 5.969 180) (size 1.524 9.398) (layers F.Cu F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.5334))
  (pad 8 connect rect (at 11.3792 5.969 180) (size 1.524 9.398) (layers B.Cu B.Mask)
    (solder_mask_margin 0.5334))
  (pad 9 connect rect (at 8.8392 5.969 180) (size 1.524 9.398) (layers F.Cu F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.5334))
  (pad 10 connect rect (at 8.8392 5.969 180) (size 1.524 9.398) (layers B.Cu B.Mask)
    (solder_mask_margin 0.5334))
  (pad 11 connect rect (at 6.2992 5.969 180) (size 1.524 9.398) (layers F.Cu F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.5334))
  (pad 12 connect rect (at 6.2992 5.969 180) (size 1.524 9.398) (layers B.Cu B.Mask)
    (solder_mask_margin 0.5334))
  (pad 13 connect rect (at 3.7592 5.969 180) (size 1.524 9.398) (layers F.Cu F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.5334))
  (pad 14 connect rect (at 3.7592 5.969 180) (size 1.524 9.398) (layers B.Cu B.Mask)
    (solder_mask_margin 0.5334))
  (pad 15 connect rect (at 1.2192 5.969 180) (size 1.524 9.398) (layers F.Cu F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.5334))
  (pad 16 connect rect (at 1.2192 5.969 180) (size 1.524 9.398) (layers B.Cu B.Mask)
    (solder_mask_margin 0.5334))
  (pad 17 connect rect (at -1.3208 5.969 180) (size 1.524 9.398) (layers F.Cu F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.5334))
  (pad 18 connect rect (at -1.3208 5.969 180) (size 1.524 9.398) (layers B.Cu B.Mask)
    (solder_mask_margin 0.5334))
  (pad 19 connect rect (at -3.8608 5.969 180) (size 1.524 9.398) (layers F.Cu F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.5334))
  (pad 20 connect rect (at -3.8608 5.969 180) (size 1.524 9.398) (layers B.Cu B.Mask)
    (solder_mask_margin 0.5334))
  (pad 21 connect rect (at -6.4008 5.969 180) (size 1.524 9.398) (layers F.Cu F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.5334))
  (pad 22 connect rect (at -6.4008 5.969 180) (size 1.524 9.398) (layers B.Cu B.Mask)
    (solder_mask_margin 0.5334))
  (pad 23 connect rect (at -8.9408 5.969 180) (size 1.524 9.398) (layers F.Cu F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.5334))
  (pad 24 connect rect (at -8.9408 5.969 180) (size 1.524 9.398) (layers B.Cu B.Mask)
    (solder_mask_margin 0.5334))
  (pad 25 connect rect (at -11.4808 5.969 180) (size 1.524 9.398) (layers F.Cu F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.5334))
  (pad 26 connect rect (at -11.4808 5.969 180) (size 1.524 9.398) (layers B.Cu B.Mask)
    (solder_mask_margin 0.5334))
  (pad 27 connect rect (at -14.0208 5.969 180) (size 1.524 9.398) (layers F.Cu F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.5334))
  (pad 28 connect rect (at -14.0208 5.969 180) (size 1.524 9.398) (layers B.Cu B.Mask)
    (solder_mask_margin 0.5334))
  (pad 29 connect rect (at -16.5608 5.969 180) (size 1.524 9.398) (layers F.Cu F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.5334))
  (pad 30 connect rect (at -16.5608 5.969 180) (size 1.524 9.398) (layers B.Cu B.Mask)
    (solder_mask_margin 0.5334))
  (pad 31 connect rect (at -19.1008 5.969 180) (size 1.524 9.398) (layers F.Cu F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.5334))
  (pad 32 connect rect (at -19.1008 5.969 180) (size 1.524 9.398) (layers B.Cu B.Mask)
    (solder_mask_margin 0.5334))
  (pad 33 connect rect (at -21.6408 5.969 180) (size 1.524 9.398) (layers F.Cu F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.5334))
  (pad 34 connect rect (at -21.6408 5.969 180) (size 1.524 9.398) (layers B.Cu B.Mask)
    (solder_mask_margin 0.5334))
  (pad 35 connect rect (at -24.1808 5.969 180) (size 1.524 9.398) (layers F.Cu F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.5334))
  (pad 37 connect rect (at -26.7208 5.969 180) (size 1.524 9.398) (layers F.Cu F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.5334))
  (pad 39 connect rect (at -29.2608 5.969 180) (size 1.524 9.398) (layers F.Cu F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.5334))
  (pad 41 connect rect (at -31.8008 5.969 180) (size 1.524 9.398) (layers F.Cu F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.5334))
  (pad 43 connect rect (at -34.3408 5.969 180) (size 1.524 9.398) (layers F.Cu F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.5334))
  (pad 45 connect rect (at -36.8808 5.969 180) (size 1.524 9.398) (layers F.Cu F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.5334))
  (pad 47 connect rect (at -39.4208 5.969 180) (size 1.524 9.398) (layers F.Cu F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.5334))
  (pad 49 connect rect (at -41.9608 5.969 180) (size 1.524 9.398) (layers F.Cu F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.5334))
  (pad 36 connect rect (at -24.1808 5.969 180) (size 1.524 9.398) (layers B.Cu B.Mask)
    (solder_mask_margin 0.5334))
  (pad 38 connect rect (at -26.7208 5.969 180) (size 1.524 9.398) (layers B.Cu B.Mask)
    (solder_mask_margin 0.5334))
  (pad 40 connect rect (at -29.2608 5.969 180) (size 1.524 9.398) (layers B.Cu B.Mask)
    (solder_mask_margin 0.5334))
  (pad 42 connect rect (at -31.8008 5.969 180) (size 1.524 9.398) (layers B.Cu B.Mask)
    (solder_mask_margin 0.5334))
  (pad 44 connect rect (at -34.3408 5.969 180) (size 1.524 9.398) (layers B.Cu B.Mask)
    (solder_mask_margin 0.5334))
  (pad 46 connect rect (at -36.8808 5.969 180) (size 1.524 9.398) (layers B.Cu B.Mask)
    (solder_mask_margin 0.5334))
  (pad 48 connect rect (at -39.4208 5.969 180) (size 1.524 9.398) (layers B.Cu B.Mask)
    (solder_mask_margin 0.5334))
  (pad 50 connect rect (at -41.9608 5.969 180) (size 1.524 9.398) (layers B.Cu B.Mask)
    (solder_mask_margin 0.5334))
)
