(module Multicomp_MC9A12-5034_2x25x2.54mm_Straight (layer F.Cu) (tedit 5AA55A78)
  (descr http://www.farnell.com/datasheets/1520732.pdf)
  (tags "connector multicomp MC9A MC9A12")
  (fp_text reference P9 (at -3 -7) (layer F.SilkS))
  (fp_text value CON50 (at 30.48 5) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.0668) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0 -2.54) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.0668) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 2.54 0) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.0668) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 2.54 -2.54) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.0668) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.0668) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 5.08 -2.54) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.0668) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 7.62 0) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.0668) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 7.62 -2.54) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.0668) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at 10.16 0) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.0668) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at 10.16 -2.54) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.0668) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at 12.7 0) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.0668) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at 12.7 -2.54) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.0668) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at 15.24 0) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.0668) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole circle (at 15.24 -2.54) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.0668) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 15 thru_hole circle (at 17.78 0) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.0668) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 16 thru_hole circle (at 17.78 -2.54) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.0668) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 17 thru_hole circle (at 20.32 0) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.0668) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 18 thru_hole circle (at 20.32 -2.54) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.0668) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 19 thru_hole circle (at 22.86 0) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.0668) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 20 thru_hole circle (at 22.86 -2.54) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.0668) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 21 thru_hole circle (at 25.4 0) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.0668) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 22 thru_hole circle (at 25.4 -2.54) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.0668) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 23 thru_hole circle (at 27.94 0) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.0668) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 24 thru_hole circle (at 27.94 -2.54) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.0668) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 25 thru_hole circle (at 30.48 0) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.0668) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 26 thru_hole circle (at 30.48 -2.54) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.0668) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 27 thru_hole circle (at 33.02 0) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.0668) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 28 thru_hole circle (at 33.02 -2.54) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.0668) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 29 thru_hole circle (at 35.56 0) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.0668) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 30 thru_hole circle (at 35.56 -2.54) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.0668) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 31 thru_hole circle (at 38.1 0) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.0668) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 32 thru_hole circle (at 38.1 -2.54) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.0668) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 33 thru_hole circle (at 40.64 0) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.0668) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 34 thru_hole circle (at 40.64 -2.54) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.0668) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 35 thru_hole circle (at 43.18 0) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.0668) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 36 thru_hole circle (at 43.18 -2.54) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.0668) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 37 thru_hole circle (at 45.72 0) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.0668) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 38 thru_hole circle (at 45.72 -2.54) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.0668) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 39 thru_hole circle (at 48.26 0) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.0668) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 40 thru_hole circle (at 48.26 -2.54) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.0668) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 41 thru_hole circle (at 50.8 0) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.0668) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 42 thru_hole circle (at 50.8 -2.54) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.0668) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 43 thru_hole circle (at 53.34 0) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.0668) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 44 thru_hole circle (at 53.34 -2.54) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.0668) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 45 thru_hole circle (at 55.88 0) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.0668) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 46 thru_hole circle (at 55.88 -2.54) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.0668) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 47 thru_hole circle (at 58.42 0) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.0668) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 48 thru_hole circle (at 58.42 -2.54) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.0668) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 49 thru_hole circle (at 60.96 0) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.0668) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 50 thru_hole circle (at 60.96 -2.54) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.0668) (layers *.Cu *.Mask))
)
