(module Pin_Header_Straight_1x02 (layer F.Cu) (tedit 5AA5DB44)
  (descr "1 pin")
  (tags "CONN DEV")
  (fp_text reference P5 (at 0 2.54) (layer F.SilkS))
  (fp_text value CONN_01X02 (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole rect (at -1.27 0) (size 1.778 1.778) (drill 1.0668) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole oval (at 1.27 0) (size 1.778 1.778) (drill 1.0668) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (model Pin_Headers/Pin_Header_Straight_1x02.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
