(module TO-92_Molded_Narrow (layer F.Cu) (tedit 5AA5C32C)
  (descr "TO-92 leads molded, narrow, drill 0.6mm (see NXP sot054_po.pdf)")
  (tags "to-92 sc-43 sc-43a sot54 PA33 transistor")
  (fp_text reference U3 (at 1.27 -3.56) (layer F.SilkS))
  (fp_text value MCP1702-3302E/TO (at 1.27 2.79) (layer F.Fab))
  (fp_text user %R (at 1.27 -3.56) (layer F.Fab))
  (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 -1.27 90) (size 1.2192 1.2192) (drill 0.7112) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 2.54 0 90) (size 1.2192 1.2192) (drill 0.7112) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 45) (size 1.2192 1.2192) (drill 0.7112) (layers *.Cu *.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/TO_SOT_Packages_THT.3dshapes/TO-92_Molded_Narrow.wrl
    (at (xyz 0.05 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 -90))
  )
)
