(module econ20 (layer F.Cu) (tedit 615872BA)
  (fp_text reference P1 (at -0.381 -6.35) (layer F.SilkS))
  (fp_text value CON20_SA1000 (at -5.08 0) (layer F.SilkS) hide)
  (fp_text user 19 (at -12.7 -6.477) (layer F.SilkS))
  (fp_text user 1 (at 9.906 -6.477) (layer F.SilkS))
  (pad 1 connect rect (at 10.0584 -0.127 180) (size 1.524 9.398) (layers F.Cu F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.5334))
  (pad 2 connect rect (at 10.0584 -0.127 180) (size 1.524 9.398) (layers B.Cu B.Mask)
    (solder_mask_margin 0.5334))
  (pad 3 connect rect (at 7.5184 -0.127 180) (size 1.524 9.398) (layers F.Cu F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.5334))
  (pad 4 connect rect (at 7.5184 -0.127 180) (size 1.524 9.398) (layers B.Cu B.Mask)
    (solder_mask_margin 0.5334))
  (pad 5 connect rect (at 4.9784 -0.127 180) (size 1.524 9.398) (layers F.Cu F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.5334))
  (pad 6 connect rect (at 4.9784 -0.127 180) (size 1.524 9.398) (layers B.Cu B.Mask)
    (solder_mask_margin 0.5334))
  (pad 7 connect rect (at 2.4384 -0.127 180) (size 1.524 9.398) (layers F.Cu F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.5334))
  (pad 8 connect rect (at 2.4384 -0.127 180) (size 1.524 9.398) (layers B.Cu B.Mask)
    (solder_mask_margin 0.5334))
  (pad 9 connect rect (at -0.1016 -0.127 180) (size 1.524 9.398) (layers F.Cu F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.5334))
  (pad 10 connect rect (at -0.1016 -0.127 180) (size 1.524 9.398) (layers B.Cu B.Mask)
    (solder_mask_margin 0.5334))
  (pad 11 connect rect (at -2.6416 -0.127 180) (size 1.524 9.398) (layers F.Cu F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.5334))
  (pad 12 connect rect (at -2.6416 -0.127 180) (size 1.524 9.398) (layers B.Cu B.Mask)
    (solder_mask_margin 0.5334))
  (pad 13 connect rect (at -5.1816 -0.127 180) (size 1.524 9.398) (layers F.Cu F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.5334))
  (pad 14 connect rect (at -5.1816 -0.127 180) (size 1.524 9.398) (layers B.Cu B.Mask)
    (solder_mask_margin 0.5334))
  (pad 15 connect rect (at -7.7216 -0.127 180) (size 1.524 9.398) (layers F.Cu F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.5334))
  (pad 16 connect rect (at -7.7216 -0.127 180) (size 1.524 9.398) (layers B.Cu B.Mask)
    (solder_mask_margin 0.5334))
  (pad 17 connect rect (at -10.2616 -0.127 180) (size 1.524 9.398) (layers F.Cu F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.5334))
  (pad 18 connect rect (at -10.2616 -0.127 180) (size 1.524 9.398) (layers B.Cu B.Mask)
    (solder_mask_margin 0.5334))
  (pad 19 connect rect (at -12.8016 -0.127 180) (size 1.524 9.398) (layers F.Cu F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.5334))
  (pad 20 connect rect (at -12.8016 -0.127 180) (size 1.524 9.398) (layers B.Cu B.Mask)
    (solder_mask_margin 0.5334))
)
