(module esock34 locked (layer F.Cu) (tedit 5AA5DA5E)
  (fp_text reference P10 (at -2.6416 -3.8608) (layer F.SilkS))
  (fp_text value CON34 (at -2.6416 17.3228 180) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 1.651 1.651) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at -4.8514 0) (size 1.651 1.651) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at 0 2.54) (size 1.651 1.651) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole circle (at -4.8514 2.54) (size 1.651 1.651) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 5 thru_hole circle (at 0 5.08) (size 1.651 1.651) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 6 thru_hole circle (at -4.8514 5.08) (size 1.651 1.651) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 7 thru_hole circle (at 0 7.62) (size 1.651 1.651) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 8 thru_hole circle (at -4.8514 7.62) (size 1.651 1.651) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 9 thru_hole circle (at 0 10.16) (size 1.651 1.651) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 10 thru_hole circle (at -4.8514 10.16) (size 1.651 1.651) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 11 thru_hole circle (at 0 12.7) (size 1.651 1.651) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 12 thru_hole circle (at -4.8514 12.7) (size 1.651 1.651) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 13 thru_hole circle (at 0 15.24) (size 1.651 1.651) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 14 thru_hole circle (at -4.8514 15.24) (size 1.651 1.651) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 15 thru_hole circle (at 0 17.78) (size 1.651 1.651) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 16 thru_hole circle (at -4.8514 17.78) (size 1.651 1.651) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 17 thru_hole circle (at 0 20.32) (size 1.651 1.651) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 18 thru_hole circle (at -4.8514 20.32) (size 1.651 1.651) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 19 thru_hole circle (at 0 22.86) (size 1.651 1.651) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 20 thru_hole circle (at -4.8514 22.86) (size 1.651 1.651) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 21 thru_hole circle (at 0 25.4) (size 1.651 1.651) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 22 thru_hole circle (at -4.8514 25.4) (size 1.651 1.651) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 23 thru_hole circle (at 0 27.94) (size 1.651 1.651) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 24 thru_hole circle (at -4.8514 27.94) (size 1.651 1.651) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 25 thru_hole circle (at 0 30.48) (size 1.651 1.651) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 26 thru_hole circle (at -4.8514 30.48) (size 1.651 1.651) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 27 thru_hole circle (at 0 33.02) (size 1.651 1.651) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 28 thru_hole circle (at -4.8514 33.02) (size 1.651 1.651) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 29 thru_hole circle (at 0 35.56) (size 1.651 1.651) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 30 thru_hole circle (at -4.8514 35.56) (size 1.651 1.651) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 31 thru_hole circle (at 0 38.1) (size 1.651 1.651) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 32 thru_hole circle (at -4.8514 38.1) (size 1.651 1.651) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 33 thru_hole circle (at 0 40.64) (size 1.651 1.651) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 34 thru_hole circle (at -4.8514 40.64) (size 1.651 1.651) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
