(module all_fp:CP_8x21mm (layer F.Cu) (tedit 556FB600)
  (descr "Capacitor, pol, cyl 8x21mm")
  (fp_text reference C5 (at 4.064 5.858) (layer F.SilkS))
  (fp_text value "3F 2.7V" (at -9.144 -1) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole rect (at 4.5 2.5) (size 1.778 1.778) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0 -2.524) (size 1.778 1.778) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole rect (at 0 2.5) (size 1.778 1.778) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at 4.5 -2.5) (size 1.778 1.778) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 1 connect rect (at 2.29616 2.48488) (size 3.2 1.778) (layers *.Cu))
  (pad 2 connect rect (at 2.22504 -2.55448) (size 3.5 1.778) (layers *.Cu))
  (model Capacitors_ThroughHole.3dshapes/C_Radial_D10_L21_P5.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
