(module Capacitors_ThroughHole:Capacitor4x3RM2-5_RevB (layer F.Cu)
  (descr "Capacitor 4mm x 2,5mm RM 2,5mm")
  (tags "Capacitor Kondensator")
  (fp_text reference C12 (at -5.08 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value .1uF (at -1.016 3.048) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (model discret/capa_1_pas.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
