(module Sockets_DIP:DIP-20__300 (layer F.Cu)
  (descr "20 pins DIL package, round pads")
  (tags DIL)
  (fp_text reference U5 (at -13.716 4.572 90) (layer F.SilkS))
  (fp_text value 74LVC245 (at 6.35 1.27) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole rect (at -11.43 3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at -8.89 3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at -6.35 3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole circle (at -3.81 3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 5 thru_hole circle (at -1.27 3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 6 thru_hole circle (at 1.27 3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 7 thru_hole circle (at 3.81 3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 8 thru_hole circle (at 6.35 3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 9 thru_hole circle (at 8.89 3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 10 thru_hole circle (at 11.43 3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 11 thru_hole circle (at 11.43 -3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 12 thru_hole circle (at 8.89 -3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 13 thru_hole circle (at 6.35 -3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 14 thru_hole circle (at 3.81 -3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 15 thru_hole circle (at 1.27 -3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 16 thru_hole circle (at -1.27 -3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 17 thru_hole circle (at -3.81 -3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 18 thru_hole circle (at -6.35 -3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 19 thru_hole circle (at -8.89 -3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 20 thru_hole circle (at -11.43 -3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (model dil/dil_20.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
