(module all_fp:DRVPWR (layer F.Cu)
  (fp_text reference J5 (at -5.715 -1.905) (layer F.SilkS))
  (fp_text value CONN_4 (at -1.27 -10.16) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole rect (at 6.35 -5.08) (size 2.54 2.54) (drill 1.524) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 -5.08) (size 2.794 2.794) (drill 1.524) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at -3.81 -5.08) (size 2.794 2.794) (drill 1.524) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole circle (at -8.89 -5.08) (size 2.794 2.794) (drill 1.524) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad "" np_thru_hole circle (at -6.35 -15.24) (size 3.9878 3.9878) (drill 3.9878) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 3.81 -15.24) (size 3.9878 3.9878) (drill 3.9878) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad "" np_thru_hole circle (at -11.43 -7.62) (size 2.54 2.54) (drill 2.54) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 8.89 -7.62) (size 2.54 2.54) (drill 2.54) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (model /home/djg/mfm/all_fp.pretty/DRVPWR.wrl
    (at (xyz -0.05 0.21 0.185))
    (scale (xyz 0.395 0.395 0.395))
    (rotate (xyz -90 0 180))
  )
)
