(module Pin_Headers:Pin_Header_Straight_2x02 (layer F.Cu)
  (descr "1 pin")
  (tags "CONN DEV")
  (fp_text reference P4 (at -3.81 0.635) (layer F.SilkS))
  (fp_text value CONN_2X2 (at -0.549409 4.1672) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole rect (at -1.27 1.27) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole oval (at -1.27 -1.27) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole oval (at 1.27 1.27) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole oval (at 1.27 -1.27) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (model Pin_Headers/Pin_Header_Straight_2x02.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
