(module all_fp:TO-92-Free-inline-wide (layer F.Cu) (tedit 53A44ABC)
  (descr "TO-92 allgemein free inline wide drill 0,8mm")
  (tags "TO-92 allgemein free inline wide drill 0,8mm")
  (fp_text reference U10 (at 0.4445 5.08) (layer F.SilkS))
  (fp_text value KA431A (at 0.635 5.3975) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 2 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at 0 2.54) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole circle (at 0 -2.54) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (model Housings_TO-92.3dshapes/TO-92_Inline_Wide.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
