(module all_fp:LDO03 (layer F.Cu)
  (fp_text reference U12 (at 3.175 -14.605) (layer F.SilkS))
  (fp_text value LDO03H (at 0 -2.794) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 5 thru_hole oval (at -3.4036 1.7018) (size 1.3716 1.651) (drill 0.9652) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole oval (at -1.7018 1.7018) (size 1.3716 1.651) (drill 0.9652) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole oval (at 0 1.7018) (size 1.3716 1.651) (drill 0.9652) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole oval (at 1.7018 1.7018) (size 1.3716 1.651) (drill 0.9652) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole rect (at 3.4036 1.7018) (size 1.3716 1.651) (drill 0.9652) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 6 thru_hole circle (at -0.0762 -12.0142) (size 1.651 1.651) (drill 0.9652) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
