(module all_fp:sip8 (layer F.Cu)
  (fp_text reference RN3 (at 11.303 0.508 90) (layer F.SilkS))
  (fp_text value RN6 (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole rect (at 8.89 0 180) (size 1.397 2.032) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole oval (at 6.35 0 180) (size 1.397 2.032) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole oval (at 3.81 0 180) (size 1.397 2.032) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole oval (at 1.27 0 180) (size 1.397 2.032) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 5 thru_hole oval (at -1.27 0 180) (size 1.397 2.032) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 6 thru_hole oval (at -3.81 0 180) (size 1.397 2.032) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 7 thru_hole oval (at -6.35 0 180) (size 1.397 2.032) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 8 thru_hole oval (at -8.89 0 180) (size 1.397 2.032) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (model Socket_Strips/Socket_Strip_Straight_1x08.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
