(module 510_4PIN_5070 (layer F.Cu) (tedit 0)
  (fp_text reference REF** (at -2.1 -2.54) (layer F.SilkS))
  (fp_text value Si510_4_5X7 (at -2.1 -2.54) (layer F.SilkS))
  (fp_text user "Copyright 2016 Accelerated Designs. All rights reserved." (at 0 0) (layer Cmts.User))
  (pad 1 smd rect (at -4.199999 -5.08) (size 1.95 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -4.199999 0) (size 1.95 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0 0) (size 1.95 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0 -5.08) (size 1.95 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
