(module Sockets_DIP:DIP-14__300 (layer F.Cu)
  (descr "14 pins DIL package, round pads")
  (tags DIL)
  (fp_text reference U13 (at -11.43 -5.08 90) (layer F.SilkS))
  (fp_text value MAX3491 (at 1.27 1.27 180) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole rect (at -7.62 3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at -5.08 3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at -2.54 3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole circle (at 0 3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 5 thru_hole circle (at 2.54 3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 6 thru_hole circle (at 5.08 3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 7 thru_hole circle (at 7.62 3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 8 thru_hole circle (at 7.62 -3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 9 thru_hole circle (at 5.08 -3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 10 thru_hole circle (at 2.54 -3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 11 thru_hole circle (at 0 -3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 12 thru_hole circle (at -2.54 -3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 13 thru_hole circle (at -5.08 -3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 14 thru_hole circle (at -7.62 -3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (model dil/dil_14.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
