(module ECON50 (layer F.Cu) (tedit 5AA56479)
  (fp_text reference P8 (at 0 -1.27) (layer F.SilkS))
  (fp_text value CON50 (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
  (fp_text user 49 (at -41.6052 -0.6604) (layer F.SilkS))
  (fp_text user 1 (at 18.8468 -0.7112) (layer F.SilkS))
  (pad 1 connect rect (at 18.9992 6.35 180) (size 1.524 10.16) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 2 connect rect (at 18.9992 6.35 180) (size 1.524 10.16) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 3 connect rect (at 16.4592 6.35 180) (size 1.524 10.16) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 4 connect rect (at 16.4592 6.35 180) (size 1.524 10.16) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 5 connect rect (at 13.9192 6.35 180) (size 1.524 10.16) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 6 connect rect (at 13.9192 6.35 180) (size 1.524 10.16) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 7 connect rect (at 11.3792 6.35 180) (size 1.524 10.16) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 8 connect rect (at 11.3792 6.35 180) (size 1.524 10.16) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 9 connect rect (at 8.8392 6.35 180) (size 1.524 10.16) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 10 connect rect (at 8.8392 6.35 180) (size 1.524 10.16) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 11 connect rect (at 6.2992 6.35 180) (size 1.524 10.16) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 12 connect rect (at 6.2992 6.35 180) (size 1.524 10.16) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 13 connect rect (at 3.7592 6.35 180) (size 1.524 10.16) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 14 connect rect (at 3.7592 6.35 180) (size 1.524 10.16) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 15 connect rect (at 1.2192 6.35 180) (size 1.524 10.16) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 16 connect rect (at 1.2192 6.35 180) (size 1.524 10.16) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 17 connect rect (at -1.3208 6.35 180) (size 1.524 10.16) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 18 connect rect (at -1.3208 6.35 180) (size 1.524 10.16) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 19 connect rect (at -3.8608 6.35 180) (size 1.524 10.16) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 20 connect rect (at -3.8608 6.35 180) (size 1.524 10.16) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 21 connect rect (at -6.4008 6.35 180) (size 1.524 10.16) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 22 connect rect (at -6.4008 6.35 180) (size 1.524 10.16) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 23 connect rect (at -8.9408 6.35 180) (size 1.524 10.16) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 24 connect rect (at -8.9408 6.35 180) (size 1.524 10.16) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 25 connect rect (at -11.4808 6.35 180) (size 1.524 10.16) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 26 connect rect (at -11.4808 6.35 180) (size 1.524 10.16) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 27 connect rect (at -14.0208 6.35 180) (size 1.524 10.16) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 28 connect rect (at -14.0208 6.35 180) (size 1.524 10.16) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 29 connect rect (at -16.5608 6.35 180) (size 1.524 10.16) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 30 connect rect (at -16.5608 6.35 180) (size 1.524 10.16) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 31 connect rect (at -19.1008 6.35 180) (size 1.524 10.16) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 32 connect rect (at -19.1008 6.35 180) (size 1.524 10.16) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 33 connect rect (at -21.6408 6.35 180) (size 1.524 10.16) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 34 connect rect (at -21.6408 6.35 180) (size 1.524 10.16) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 35 connect rect (at -24.1808 6.35 180) (size 1.524 10.16) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 37 connect rect (at -26.7208 6.35 180) (size 1.524 10.16) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 39 connect rect (at -29.2608 6.35 180) (size 1.524 10.16) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 41 connect rect (at -31.8008 6.35 180) (size 1.524 10.16) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 43 connect rect (at -34.3408 6.35 180) (size 1.524 10.16) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 45 connect rect (at -36.8808 6.35 180) (size 1.524 10.16) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 47 connect rect (at -39.4208 6.35 180) (size 1.524 10.16) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 49 connect rect (at -41.9608 6.35 180) (size 1.524 10.16) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 36 connect rect (at -24.1808 6.35 180) (size 1.524 10.16) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 38 connect rect (at -26.7208 6.35 180) (size 1.524 10.16) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 40 connect rect (at -29.2608 6.35 180) (size 1.524 10.16) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 42 connect rect (at -31.8008 6.35 180) (size 1.524 10.16) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 44 connect rect (at -34.3408 6.35 180) (size 1.524 10.16) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 46 connect rect (at -36.8808 6.35 180) (size 1.524 10.16) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 48 connect rect (at -39.4208 6.35 180) (size 1.524 10.16) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 50 connect rect (at -41.9608 6.35 180) (size 1.524 10.16) (layers B.Cu B.Mask))
)
