(module OSC-4__300 (layer F.Cu) (tedit 5AA46D29)
  (descr "8 pins DIL package, round pads")
  (tags DIL)
  (fp_text reference U11 (at 6.1622 -0.4175 90) (layer F.SilkS))
  (fp_text value OSC (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole rect (at -3.81 3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole circle (at 3.81 3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 5 thru_hole circle (at 3.81 -3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 8 thru_hole circle (at -3.81 -3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (model dil/dil_8.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
