(module all_fp:Resistor_Horizontal_RM10mm (layer F.Cu)
  (descr "Resistor, Axial,  RM 10mm, 1/3W,")
  (tags "Resistor, Axial, RM 10mm, 1/3W,")
  (fp_text reference R18 (at 0.0254 2.6162) (layer F.SilkS))
  (fp_text value 5.11k (at 3.81 3.81) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole circle (at -5.00126 0) (size 1.651 1.651) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 5.15874 0) (size 1.651 1.651) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (model discret/resistors/horizontal/r_h_5K6.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 0.4 0.4 0.4))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
