(module esock20 locked (layer F.Cu) (tedit 5AA5DA20)
  (fp_text reference P6 (at -2.6416 -3.8608) (layer F.SilkS))
  (fp_text value CON20 (at -2.6416 17.3228 90) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 1.651 1.651) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at -4.8514 0) (size 1.651 1.651) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at 0 2.54) (size 1.651 1.651) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole circle (at -4.8514 2.54) (size 1.651 1.651) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 5 thru_hole circle (at 0 5.08) (size 1.651 1.651) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 6 thru_hole circle (at -4.8514 5.08) (size 1.651 1.651) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 7 thru_hole circle (at 0 7.62) (size 1.651 1.651) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 8 thru_hole circle (at -4.8514 7.62) (size 1.651 1.651) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 9 thru_hole circle (at 0 10.16) (size 1.651 1.651) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 10 thru_hole circle (at -4.8514 10.16) (size 1.651 1.651) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 11 thru_hole circle (at 0 12.7) (size 1.651 1.651) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 12 thru_hole circle (at -4.8514 12.7) (size 1.651 1.651) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 13 thru_hole circle (at 0 15.24) (size 1.651 1.651) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 14 thru_hole circle (at -4.8514 15.24) (size 1.651 1.651) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 15 thru_hole circle (at 0 17.78) (size 1.651 1.651) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 16 thru_hole circle (at -4.8514 17.78) (size 1.651 1.651) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 17 thru_hole circle (at 0 20.32) (size 1.651 1.651) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 18 thru_hole circle (at -4.8514 20.32) (size 1.651 1.651) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 19 thru_hole circle (at 0 22.86) (size 1.651 1.651) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 20 thru_hole circle (at -4.8514 22.86) (size 1.651 1.651) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
