(module Crystal_HC49-4H_Vertical (layer F.Cu) (tedit 5A1AD3B7)
  (descr "Crystal THT HC-49-4H http://5hertz.com/pdfs/04404_D.pdf")
  (tags "THT crystalHC-49-4H")
  (fp_text reference REF** (at 2.44 -3.525) (layer F.SilkS))
  (fp_text value Crystal_HC49-4H_Vertical (at 2.44 3.525) (layer F.Fab))
  (fp_text user %R (at 2.44 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.5 1.5) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 4.88 0) (size 1.5 1.5) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/Crystal.3dshapes/Crystal_HC49-4H_Vertical.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
