(module all_fp:cnp_7x4.5mm (layer F.Cu)
  (descr "Capacitor non pol, 7x4,5mm")
  (fp_text reference C9 (at -0.0254 -3.5052) (layer F.SilkS))
  (fp_text value "22uF 10V" (at 0 3.556) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole circle (at -2.54 0) (size 1.778 1.778) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 0) (size 1.778 1.778) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (model discret/capa_1_pas.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 2 2 2))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
