(module all_fp:econ20 (layer F.Cu)
  (fp_text reference J1 (at -0.381 -6.35) (layer F.SilkS))
  (fp_text value ECON20 (at -5.08 0) (layer F.SilkS) hide)
  (fp_text user 19 (at -12.7 -6.477) (layer F.SilkS))
  (fp_text user 1 (at 9.906 -6.477) (layer F.SilkS))
  (pad 1 connect rect (at 10.0584 0.254 180) (size 1.524 10.16) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 2 connect rect (at 10.0584 0.254 180) (size 1.524 10.16) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 3 connect rect (at 7.5184 0.254 180) (size 1.524 10.16) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 4 connect rect (at 7.5184 0.254 180) (size 1.524 10.16) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 5 connect rect (at 4.9784 0.254 180) (size 1.524 10.16) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 6 connect rect (at 4.9784 0.254 180) (size 1.524 10.16) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 7 connect rect (at 2.4384 0.254 180) (size 1.524 10.16) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 8 connect rect (at 2.4384 0.254 180) (size 1.524 10.16) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 9 connect rect (at -0.1016 0.254 180) (size 1.524 10.16) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 10 connect rect (at -0.1016 0.254 180) (size 1.524 10.16) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 11 connect rect (at -2.6416 0.254 180) (size 1.524 10.16) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 12 connect rect (at -2.6416 0.254 180) (size 1.524 10.16) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 13 connect rect (at -5.1816 0.254 180) (size 1.524 10.16) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 14 connect rect (at -5.1816 0.254 180) (size 1.524 10.16) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 15 connect rect (at -7.7216 0.254 180) (size 1.524 10.16) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 16 connect rect (at -7.7216 0.254 180) (size 1.524 10.16) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 17 connect rect (at -10.2616 0.254 180) (size 1.524 10.16) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 18 connect rect (at -10.2616 0.254 180) (size 1.524 10.16) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 19 connect rect (at -12.8016 0.254 180) (size 1.524 10.16) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 20 connect rect (at -12.8016 0.254 180) (size 1.524 10.16) (layers B.Cu B.Mask))
)
